Мебель серии ЛАБ-PRO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Шкафы вытяжные общего назначения |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 | 740 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 KG | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SS | STEEL*(единый модульиз нержавеющей сталис противопроливочным бортиком)* | 900 | 740 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SS | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SSW | STEEL*(единый модульиз нержавеющей сталис противопроливочным бортиком,сливная раковина)* | 900 | 740 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SSW | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SSW | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SSW | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SSW | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SSW | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SSW | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SSW | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 TR | TRESPA TopLab | 900 | 740 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 TR | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 VI | VITE | 900 | 740 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 VI | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 VI | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 VI | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 VI | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 VI | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 740 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 C20 | 900 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 C20 | 1800 |
| Нижние тумбы к вытяжным шкафам общего назначения |
| ЛАБ-PRO НТМ 83.46.70 | металл, дверки – TRESPA Athlon | 830 | 460 | 700 |
| ЛАБ-PRO НТМ 113.46.70 | 1130 |
| ЛАБ-PRO НТМ 143.46.70 | 1430 |
| ЛАБ-PRO НТМ 173.46.70 | 1730 |
| ЛАБ-PRO НТ-PP 83.46.70 | полипропилен | 830 |
| ЛАБ-PRO НТ-PP 113.46.70 | 1130 |
| ЛАБ-PRO НТ-PP 143.46.70 | 1430 |
| ЛАБ-PRO НТ-PP 173.46.70 | 1730 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Шкафы вытяжные специализированные |
| ЛАБ-PRO ШВ 90.83.198 МП | для муфельных печей | 900 | 830 | 1980 |
| ЛАБ-PRO ШВ 120.83.198 МП | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВ 150.83.198 МП | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 PP | для мытья посуды | 1200 | 740 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 PP | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 TR | 1500 |
| Чаша 0443 (полипропилен, внутр. р-р чаши 400\*400\*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) |
| Чаша CCHA V 442 (керамика, внутр. р-р чаши 400\*400\*250мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR |
| Чаша VITE (эпоксидный компаунд, внутр. р-р чаши 450\*365\*280мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR |
| Чаша SS (н/ж сталь AISI 304, внутр. р-р чаши 500\*400\*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR |
| Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081\_3AR ZM для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) |
| ЛАБ-PRO ВП ШВМ 120 | металлический выдвижной поддондля установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВМ | 500 | 520 | 80 |
| ЛАБ-PRO ВП ШВМ 150 | 650 |
| ЛАБ-PRO ШВН 150.100.255 | напольный | 1500 | 1000 | 2550 |
| ЛАБ-PRO ШВН 150.96.255 МЕ | напольный цельнометаллический | 1500 | 960 | 2550 |
| ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 KG | стол передвижной для установкив ЛАБ-PRO ШВ-Н, ЛАБ-PRO ШВ-Н МЕ | 1230 | 650 | 720 |
| ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 TR |
| ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 VI | для работы с кислотами | 1200 | 840 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 VI | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШПВК 120.86.230 PP-PVC | для работыс дымящими кислотами | 1200 | 900 | 2600 |
| ЛАБ-PRO ШПВК 150.86.230 PP-PVC | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШПВК 180.86.230 PP-PVC | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 KG | для работы с ЛВЖ | 1200 | 740 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 KG | 1200 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 KG | 1200 | 840 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 120 | металлический выдвижной поддондля установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВЛВЖ | 500 | 520 | 80 |
| ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 150 | 650 |
| ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 180 | 350 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63 | специализированная тумбак ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D | 530 | 500 | 630 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63 | 630 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63 | 830 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63 | 1130 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63 | 1430 |
| ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63 | 1730 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 TR | для органического синтеза | 1200 | 840 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТХ 113.50.63 | специализированная тумбак ЛАБ-PRO ШВОС | 1130 | 500 | 630 |
| ЛАБ-PRO ТХ 143.50.63 | 1430 |
| ЛАБ-PRO ТХ 173.50.63 | 1730 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 VI | с встроенной стеклокерамической плитой | 1200 | 840 | 2300 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 VI | 1800 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТПХК 113.50.75 PP | специализированная тумбак ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВВП | 1130 | 500 | 750 |
| ЛАБ-PRO ТПХК 143.50.75 PP | 1430 |
| ЛАБ-PRO ТПХК 173.50.75 PP | 1730 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** |
| Арматура и вспомогательное оборудование для вытяжных шкафов |
| CCHA B | Слив. раковина (керамика, 300\*150мм, р-р чаши 260\*115\*125мм) |
| CCW198\*116 | Слив. раковина (керамика, 198\*116мм, р-р чаши 155\*78\*94мм)*\* только для установки в ШВ TR* |
| Слив. раковина (керамика, 198\*116мм, р-р чаши 155\*78\*94мм)*\* только для установки в ШВ С20, VI* |
| SNK3015 | Слив. раковина (полипропилен, 300\*150мм, р-р чаши 250\*100\*150мм) |
| WPS2914M | Панель вертикальная с раковиной |
| 11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль |
| 12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль |
| 13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль |
| 14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль |
| 15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль |
| ЛАБ-PRO БКШ | Боковые короба (комплект из 2шт.) |
| ЛАБ-PRO СВИС20 | Светильник 20Вт во взрывобезопасном исполнении |
| ЛАБ-PRO СВИС40 | Светильник 40Вт во взрывобезопасном исполнении |
| ЛАБ-PRO ЭР-ШВ | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54)для установки в правую стойку рабочего бокса |
| ЛАБ-PRO ШВБЭ-ПС | Блок электрики для установки в правую стойку рамного основания |
| ЛАБ-PRO ШВБЭ-СП | Блок электрики для установки в сервис. панель рамного основания |
| ЛАБ-PRO ТО | Технологическое отверстие в задней панели рабочего бокса |
| ЛАБ-PRO ЗП 90 | Задняя полка к шкафам вытяжным общего назначения |
| ЛАБ-PRO ЗП 120 |
| ЛАБ-PRO ЗП 150 |
| ЛАБ-PRO ЗП 180 |
| ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | Задняя полка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ |
| ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D |
| ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D |
| ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС |
| ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС |
| ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС |
| ЛАБ-PRO РС 90 | Раздвижные стеклодвери для установки в нижний подъемный экран |
| ЛАБ-PRO РС 120 |
| ЛАБ-PRO РС 150 |
| ЛАБ-PRO РС 180 |
| ЛАБ-PRO ЗШ | Заслонка отсекающая |
| ЛАБ-PRO КЮВ 83 | Кювета для установки в нижнюю тумбу |
| ЛАБ-PRO КЮВ 113 |
| ЛАБ-PRO КЮВ 143 |
| ЛАБ-PRO КЮВ 173 |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВ | Система вентиляции тумбы |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВМ |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВК/ШВВП |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 120/150 |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 180 |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-ТВ |
| ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-D/ШВОС |
| ЛАБ-PRO РЗП 120 | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов |
| ЛАБ-PRO РЗП 150 |
| ЛАБ-PRO РЗП 180 |
| ЛАБ-PRO РЗП ШВ-Н |
| ЛАБ-PRO РЗП ШВН МЕ |
| - | Монитор аспирации |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным общего назначения |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-2 |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-3 |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-2 |
| ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-3 |
| ЛАБ-PRO СК-ШВ | Сборник конденсата |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные рабочие низкие на рамном основании |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные рабочие высокие на рамном основании |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16ммс бортиком TRESPA /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16ммс бортиком TRESPA /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом невозможна) |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 800 | 750 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 C20 | 1800 |
| Столы пристенные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом невозможна) |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 800 | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы островные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 LА | laminat | 900 | 1500 | 750 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 LА | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 LА | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 LА | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16ммс бортиком TRESPA /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы островные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-PRO СОЦв 90.150.90 LА | laminat | 900 | 1500 | 900 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.90 LА | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.90 LА | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 180.150.90 LА | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 90.150.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.90 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.90 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОЦв 180.150.90 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16ммс бортиком TRESPA /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Боковые короба к столам на рамном основании (комплект из 2(4)шт.) |
| ЛАБ-PRO БКЛн | к низкому лаборат./пристенному столу | 150 | 25 | 600 |
| ЛАБ-PRO БКЛв | к высокому лаборат./пристенному столу | 740 |
| ЛАБ-PRO БКОн | к низкому островному столу | 600 |
| ЛАБ-PRO БКОв | к высокому островному столу | 740 |
| Тумбы навесные из ЛДСтП к столам на рамном основании |
| ЛАБ-PRO ТО 40.50.45 | тумба открытая | 400 | 500 | 450 |
| ЛАБ-PRO ТО 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТД 40.50.45 | тумба с дверкой | 450 |
| ЛАБ-PRO ТД 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 |
| ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТЯ4 40.50.60 | тумба с 4 ящиками |
| ЛАБ-PRO ТО 50.50.45 | тумба открытая | 500 | 450 |
| ЛАБ-PRO ТО 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТД 50.50.45 | тумба с дверкой | 450 |
| ЛАБ-PRO ТД 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТЯ3 50.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 |
| ЛАБ-PRO ТЯ3 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТЯ4 50.50.60 | тумба с 4 ящиками |
| Тумбы навесные из металла к столам на рамном основании |
| ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45 | тумба с дверкой | 500 | 500 | 450 |
| ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60 | тумба с выдвижным поддоном |
| ЛАБ-PRO ТНМЯ3 50.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 |
| ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60 | тумба с 4 ящиками | 600 |
| ЛАБ-PRO ТНМД 80.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 900мм | 800 |
| ЛАБ-PRO ТНМД 110.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 1200мм | 1100 |
| ЛАБ-PRO ТНМЯ4 80.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 900мм | 800 |
| ЛАБ-PRO ТНМЯ4 110.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 1200мм | 1100 |
| Столы на опорных тумбах |
| Столешницы (рабочие поверхности) |
| ЛАБ-PRO РП 60.60 LA | laminat | 600 | 600 | - |
| ЛАБ-PRO РП 60.60 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO РП 60.60 SS | STEEL |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 LA | laminat | 900 | 650 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 TR-TR16/22 | 1800 |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столешницы (рабочие поверхности) |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 | 650 | - |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.65 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.65 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.65 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.65 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 LA | laminat | 900 | 800 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 TR | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 TR-TR16/22 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 TR-TR16/22 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 TR-TR16/22 | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 TR-E16/23 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 TR-E16/23 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 TR-E16/23 | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 SS | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.80 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.80 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.80 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.80 C20 | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.150 LA | laminat | 900 | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 120.150 LA | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.150 LA | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.150 LA | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.150 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.150 KG | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.150 KG | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.150 KG | 1800 |
| ЛАБ-PRO РП 90.150 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-PRO РП 120.150 TR | 1200 |
| ЛАБ-PRO РП 150.150 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO РП 180.150 TR | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Тумбы |
| ЛАБ-PRO ТОМД 54.50.86 | одинарная тумба с правой дверкой | 540 | 500 | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ3 54.50.86 | одинарная тумба с 3 ящиками |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 54.50.86 | одинарная тумбас правой дверкой и верхним ящиком |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ4 86.50.86 | одинарная тумба с 4 ящиками | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ4 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 86.50.86 | двойная тумбас 2 дверками и верхним ящиком | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМДД 86.50.86 | двойная тумба с 2 дверками | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМДД 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМДД 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 86.50.86 | двойная тумбас 1 правой дверкой и 3 ящиками | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ6 86.50.86 | двойная тумба с 6 ящиками | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ6 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМЯ6 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 86.50.86 | двойная тумбас 2 дверками и 2 верхними ящиками | 860 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-PRO БКТ | боковые короба к пристенным столам | 200 | 20 |
| ЛАБ-PRO ЗКТ 36 | задние короба к столамдлиной 1500мм и 1800мм | 360 | 32 |
| ЛАБ-PRO ЗКТ 38 | 380 |
| ЛАБ-PRO ЗКТ 68 | 680 |
| ЛАБ-PRO ТЗТв | торцевые заглушки к островн. столам | 400 | 20 | 855 |
| Стойки-стеллажи к столам на рамном основании и опорных тумбах |
| ЛАБ-PRO СТПн 90.27.70 | низкий, к пристенному столу | 900 | 270 | 700 |
| ЛАБ-PRO СТПн 120.27.70 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СТПн 150.27.70 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СТПн 180.27.70 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СТПв 90.27.105 | высокий, к пристенному столу | 900 | 1050 |
| ЛАБ-PRO СТПв 120.27.105 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СТПв 180.27.105 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СТОн 90.40.70 | низкий, к островному столу | 900 | 400 | 700 |
| ЛАБ-PRO СТОн 120.40.70 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СТОн 150.40.70 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СТОн 180.40.70 | 1800 |
| ЛАБ-PRO СТОв 90.40.105 | высокий, к островному столу | 900 | 1050 |
| ЛАБ-PRO СТОв 120.40.105 | 1200 |
| ЛАБ-PRO СТОв 150.40.105 | 1500 |
| ЛАБ-PRO СТОв 180.40.105 | 1800 |
| Технологические стойки к лабораторным столам на опорных тумбах |
| ЛАБ-PRO ТСПн 90.15/27.90/160 | низкая пристенная | 900 | 150/270 | 900/1600 |
| ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/27.90/160 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТСПн 150.15/27.90/160 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТСПн 180.15/27.90/160 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТСПв 90.15/27.90/195 | высокая пристенная | 900 | 900/1950 |
| ЛАБ-PRO ТСПв 120.15/27.90/195 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТСПв 150.15/27.90/195 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТСПв 180.15/27.90/195 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТСОн 90.20/40.90/160 | низкая островная | 900 | 200/400 | 900/1600 |
| ЛАБ-PRO ТСОн 120.20/40.90/160 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТСОн 150.20/40.90/160 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТСОн 180.20/40.90/160 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТСОв 90.20/40.90/195 | высокая островная | 900 | 900/1950 |
| ЛАБ-PRO ТСОв 120.20/40.90/195 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТСОв 150.20/40.90/195 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТСОв 180.20/40.90/195 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Встраиваемые застекленные полки |
| ЛАБ-PRO ПВПМ 87.27.30 | корпус – ЛДСтП,к стеллажу пристенного стола,технол. стойки | 870 | 270 | 300 |
| ЛАБ-PRO ПВПМ 117.27.30 | 1170 |
| ЛАБ-PRO ПВПМ 147.27.30 | 1470 |
| ЛАБ-PRO ПВПМ 177.27.30 | 1770 |
| ЛАБ-PRO ПВПП 87.27.30 | корпус – пластик,к стеллажу пристенного стола,технол. стойки | 870 |
| ЛАБ-PRO ПВПП 117.27.30 | 1170 |
| ЛАБ-PRO ПВПП 147.27.30 | 1470 |
| ЛАБ-PRO ПВПП 177.27.30 | 1770 |
| ЛАБ-PRO ПВОМ 87.40.30 | корпус – ЛДСтП,к стеллажу островного стола,технол. стойки | 870 | 400 |
| ЛАБ-PRO ПВОМ 117.40.30 | 1170 |
| ЛАБ-PRO ПВОМ 147.40.30 | 1470 |
| ЛАБ-PRO ПВОМ 177.40.30 | 1770 |
| ЛАБ-PRO ПВОП 87.40.30 | корпус – пластик,к стеллажу островного стола,технол. стойки | 870 |
| ЛАБ-PRO ПВОП 117.40.30 | 1170 |
| ЛАБ-PRO ПВОП 147.40.30 | 1470 |
| ЛАБ-PRO ПВОП 177.40.30 | 1770 |
| Сервисные стеллажи к столам на рамном основании и опорных тумбах |
| ЛАБ-PRO ССП 90.30.90 | к пристенному столу | 900 | 300 | 900 |
| ЛАБ-PRO ССП 120.30.90 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ССП 150.30.90 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ССП 180.30.90 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ССО 90.45.90 | к островному столу | 900 | 450 | 900 |
| ЛАБ-PRO ССО 120.45.90 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ССО 150.45.90 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ССО 180.45.90 | 1800 |
| Технологические стойки сервисные к лабораторным столам на опорных тумбах |
| ЛАБ-PRO ТССП 90.30.90 | пристенная | 900 | 300 | 900/1800 |
| ЛАБ-PRO ТССП 120.30.90 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТССП 150.30.90 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТССП 180.30.90 | 1800 |
| ЛАБ-PRO ТССО 90.45.90 | островная | 900 | 450 | 900/1800 |
| ЛАБ-PRO ТССО 120.45.90 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ТССО 150.45.90 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ТССО 180.45.90 | 1800 |
| Арматура и вспомогательное оборудование для сервисных стеллажей и стоек |
| 11001-2 | Кран лабораторный для воды угловой |
| 12052-2 | Кран для природного газа для установки в стеллаж |
| 13052-2 | Кран для азота для установки в стеллаж |
| 14052-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в стеллаж |
| 15052-2 | Кран для вакуума для установки в стеллаж |
| ЛАБ-PRO ЭР-СС 220В | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) |
| ЛАБ-PRO ЭР-СС 90 380В | Розетка 380В для ССП(О) 90 |
| ЛАБ-PRO ЭР-СС 120 380В | Розетка 380В для ССП(О) 120 |
| ЛАБ-PRO ЭР-СС 150 380В | Розетка 380В для ССП(О) 150 |
| ЛАБ-PRO ЭР-СС 180 380В | Розетка 380В для ССП(О) 180 |
| ЛАБ-PRO АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А |
| ЛАБ-PRO ПС СС | Полка съемная |
| ЛАБ-PRO ДБП СС | Держатель для бумажных полотенец |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Тумбы подкатные из ЛДСтП |
| ЛАБ-PRO ТПД 40.50.67 | с дверкой | 400 | 500 | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПД 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-PRO ТПД 50.50.67 | 500 | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПД 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.67 | с 3 ящиками | 400 | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-PRO ТПЯ3 50.50.67 | 500 | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПЯ3 50.50.81 | 810 |
| Тумбы подкатные из металла |
| ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67 | с дверкой | 500 | 500 | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.67 | с 3 ящиками | 670 |
| ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81 | с 4 ящиками | 810 |
| Тумбы подкатные для перелива кислот |
| ЛАБ-PRO ТППК 95.45.70 PP | полипропилен | 950 | 450 | 700 |
| ЛАБ-PRO ТППК 125.45.70 PP | 1250 |
| ЛАБ-PRO ТППК 155.45.70 PP | 1550 |
| Тумба стационарная для хранения кислот |
| ЛАБ-PRO ТК2П 60.50.81 РР | полипропилен | 600 | 500 | 810 |
| Зонты вытяжные |
| ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 П | пристенный | 500 | 500 | 450 |
| ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П | 1000 |
| ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 О | островной | 500 |
| ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 О | 1000 |
| Полка навесная для установки дистиллятора |
| ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35 | рабочая поверхность – TRESPA 13мм | 440 | 420 | 350 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные специализированные |
| Столы-мойки |
| ЛАБ-PRO МО 75.60.90 РР | 1 чаша глубиной 290мм, модуль из РР | 750 | 600 | 900 |
| ЛАБ-PRO МО 120.75.90 РР | 1200 | 750 |
| ЛАБ-PRO МО 150.60.90 РР | 1 чаша глубиной 285мм, модуль из РР | 1500 | 600 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 РР | 1 чаши глубиной 300мм,столешница и чаша – РР | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 РР | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО40 80.80.90 РР | 1 чаша глубиной 400мм,столешница и чаша – РР | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО40 120.80.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО40 150.80.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-PRO МД 120.65.90 РР | 2 чаши глубиной 300мм,столешница и чаши – РР | 1200 | 650 |
| ЛАБ-PRO МД 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО13 50.60.90 SS | 1 чаша глубиной 130мм,модуль из н/ж стали | 500 | 600 |
| ЛАБ-PRO МО13 80.60.90 SS | 800 |
| ЛАБ-PRO МД13 80.60.90 SS | 2 чаши глуб. 130мм, модуль из н/ж стали |
| ЛАБ-PRO МО30 80.65.90 SS | 1 чаша глубиной 300мм,модуль из н/ж стали | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО30 120.65.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО30 150.65.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО30 80.80.90 SS | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО30 120.80.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО30 150.80.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 TV | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 TV | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 TV | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 TV | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 TV | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 TV | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 VI | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – VITE с бортиком | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 VI | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 ТС | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),столешница – TRESPA TopLab 16мм | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТС | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 ТС | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 ТС | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 ТС | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 ТС | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 ТМ | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 400\*400\*250мм),столешница – TRESPA TopLab 16мм | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТМ | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 ТМ | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 ТМ | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 ТМ | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 ТМ | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 C20 | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),столешница – монолитная керамика 20мм | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 C20 | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.65.90 СМ | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 400\*400\*250мм),столешница – монолитная керамика 20мм | 800 | 650 |
| ЛАБ-PRO МО 120.65.90 СМ | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.65.90 СМ | 1500 |
| ЛАБ-PRO МО 80.80.90 СМ | 800 | 800 |
| ЛАБ-PRO МО 120.80.90 СМ | 1200 |
| ЛАБ-PRO МО 150.80.90 СМ | 1500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы-мойки угловые |
| ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 РР | 1 чаша глубиной 300мм,столешница и чаша – РР | 900(650) | 900(650) | 900 |
| ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 TV | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 ТМ | 1 чаша из керамики глубиной 250мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОУ 90/65.90/65.90 VI | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – VITE с бортиком |
| ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 РР | 1 чаша глубиной 300мм,столешница и чаша – РР | 1100(800) | 1100(800) | 900 |
| ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 TV | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 ТМ | 1 чаша из керамики глубиной 250мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОУ 110/80.110/80.90 VI | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – VITE с бортиком |
| Столы-мойки торцевые |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 PP | 1 чаша глубиной 400мм,столешница и чаша – РР | 1500 | 750 | 900 |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 TV | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 ТС | 1 чаша из керамики глубиной 285мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 ТМ | 1 чаша из керамики глубиной 250мм,столешница – TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 VI | 1 чаша VITE глубиной 280мм,столешница – VITE с бортиком |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 C20 | 1 чаша из керамики глубиной 285мм,столешница – монолитная керамика 20мм |
| ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 СМ | 1 чаша из керамики глубиной 250мм,столешница – монолитная керамика 20мм |
| Навесные сушильные стеллажи к столам-мойкам |
| Kartell 213 | 72 стаканодержателя длиной 95 мм | 450 | - | 650 |
| ЛАБ-400 ССт | 27 колбодержателей | 400 | 500 |
| Опорные сушильные стеллажи к столам-мойкам (полипропилен) |
| ЛАБ-PRO ОСС-10 50.40 | к ЛАБ-PRO МО16 50.60.90 SS | 500 | - | 400 |
| ЛАБ-PRO ОСС-22 75.40 | к ЛАБ-PRO МО 75.60.90 РР | 750 |
| ЛАБ-PRO ОСС-14 80.40 | к ЛАБ-PRO МО16 80.60.90 SS | 800 |
| ЛАБ-PRO ОСС-22 80.40 | к изделиям длиной 800ммс раб. поверхн. PP, SS, TR(кроме ЛАБ-PRO МО16 80.60.90 SS) | 800 |
| ЛАБ-PRO ОСС-26 120.40 | к ЛАБ-PRO МО 120.75.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-PRO ОСС-34 120.40 | к изделиям длиной 1200ммс раб. поверхн. PP, SS, TR,(кроме ЛАБ-PRO МО 120.75.90 РР) | 1200 |
| ЛАБ-PRO ОСС-46 150.40 | к изделиям длиной 1500ммс раб. поверхн. PP, SS, TR | 1500 |
| Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 50.40 | к изделиям соотв. длиныс рабочей поверхностьюPP, SS, TR | 500 | - | 400 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 75.40 | 750 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 80.40 | 800 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 120.40 | 1200 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 150.40 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ 150.45 | к ЛАБ-PRO МОТ 150.75.90 | 1500 | 450 |
| ЛАБ-PRO ЭБЗ-С 150.45 |
| Брызгозащитные боковые экраны к столам-мойкам (полипропилен), комплект из 2шт.поставляются только в комплекте с опорным сушильным стеллажом или задним экраном |
| ЛАБ-PRO ЭББ 60.30 | к изделиям соотв. глубиныс рабочей поверхностьюPP, SS, TR | 600 | - | 300 |
| ЛАБ-PRO ЭББ 65.30 | 650 |
| ЛАБ-PRO ЭББ 75.30 | 750 |
| ЛАБ-PRO ЭББ 80.30 | 800 |
| Боковые короба (комплект из 2шт.) к столу-мойке глубиной 800мм |
| ЛАБ-PRO БКМ | металл | 130 | 20 | 860 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы для весов |
| ЛАБ-PRO СВ 55.40.75 Г30 | Гранит 30мм | 550 | 400 | 790 |
| ЛАБ-PRO СВ 60.40.75 Г | Гранит 60мм | 600 |
| ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 Г30 | LAMINAT / Гранит 30мм | 1200 | 650 | 750(790) |
| ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 Г | LAMINAT / Гранит 60мм |
| ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ЭГ30 | LAMINAT / Гранит 30мм | 790 |
| ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ЭГ | LAMINAT / Гранит 60мм |
| Стол электрифицированный |
| ЛАБ-PRO СЭ 120.65.90/105 К12 | КЕРАМИКА 12мм | 1200 | 650 | 900(1050) |
| Столы для титрования |
| ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/175 TR | TRESPA TopLab | 1200 | 650 | 900(1750) |
| ЛАБ-PRO СТ 150.65.90/175 TR | 1500 |
| ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/175 C20 | Монолитная керамика 20мм | 1200 |
| ЛАБ-PRO СТ 150.65.90/175 C20 | 1500 |
| ЛАБ-PRO ШТ-СТ | штанга дополнительная | - | - | - |
| Столы передвижные |
| ЛАБ-PRO СП 60.50.75 | TRESPA TopLab | 600 | 500 | 750 |
| ЛАБ-PRO СП 90.60.75 | 900 | 600 |
| ЛАБ-PRO СП 120.60.75 | 1200 |
| Столы для хроматографа/спектрометра |
| ЛАБ-PRO СХ 150.80.90/105 LA | LAMINAT, без тумб | 1500 | 800 | 900(1050) |
| ЛАБ-PRO СХ-Т1 150.80.90/105 LA | LAMINAT, 1 двойная тумба |
| ЛАБ-PRO СХ-Т2 150.80.90/105 LA | LAMINAT, 2 одинарные тумбы |
| Столы угловые |
| ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 750 |
| ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR | TRESPA TopLab |
| ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.75 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.75 TR | TRESPA TopLab |
| ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.90 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 900 |
| ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.90 TR | TRESPA TopLab |
| ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.90 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.90 TR | TRESPA TopLab |
| Столы угловые на опорной тумбе |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.75 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 750 |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.75 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.75 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.75 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.75 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.75 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 900 |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| Столы угловые на металлической опорной тумбе |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 900 |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) | 900 |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы торцевые |
| ЛАБ-PRO СТОРн 150.75.75 TR | TRESPA TopLab | 1500 | 750 | 750 |
| ЛАБ-PRO СТОРв 150.75.90 TR | 900 |
| ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 LA | LAMINAT |
| ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 TR | TRESPA TopLab |
| Столы торцевые на металлической опорной тумбе |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 LA | LAMINAT | 1500 | 750 | 900 |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 TR | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм |
| ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90 C20 | Монолитная керамика 20мм |
| Стол для калориметра |
| ЛАБ-PRO СК 150.80.75/90 LA | LAMINAT | 1500 | 800 | 750(900) |
| Столы для персонала |
| ЛАБ-PRO СЛП 120.65.75/90 LA | LAMINAT | 1200 | 650 | 750(900) |
| ЛАБ-PRO СЛП 150.65.75/90 LA | 1500 |
| Компьютерный комплекс |
| ЛАБ-PRO КК-СР 150.64.75 LA | стол руководителя | 1500 | 640 | 750 |
| ЛАБ-PRO КК-СП 110.52.70 LA | стол подкатной | 1100 | 520 | 700 |
| ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.47.64 LA | тумба подкатная с 3 ящиками | 400 | 470 | 640 |
| ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.7 | передвижная платформадля системного блока | 200 | 500 | 70 |
| ЛАБ-PRO ПМ 50.20.10 | подставка для монитора | 500 | 200 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Модель** | **Особенности** |
| Арматура и вспомогательное оборудование для столов |
| ЛАБ-PRO СМХВ | Сервисный модуль холодной воды |
| - | Подводка гибкая гайка-гайка 600мм |
| - | Подводка гибкая гайка-гайка 1200мм |
| - | Подводка гибкая гайка-гайка 1500мм |
| ЛАБ-PRO ПНБ 35.32.33 | Полка навесная для установки бутыли с дистиллированной водой |
| 12010-2 | Кран для природного газа для установки в столешницу |
| 13010-2 | Кран для азота для установки в столешницу |
| 14010-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в столешницу |
| 15010-2 | Кран для вакуума для установки в столешницу |
| 12052-2 | Кран для природного газа для установки в стеллаж |
| 13052-2 | Кран для азота для установки в стеллаж |
| 14052-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в стеллаж |
| 15052-2 | Кран для вакуума для установки в стеллаж |
| ЛАБ-PRO СВ7 | Светильник 7Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 900мм |
| ЛАБ-PRO СВ10 | Светильник 10Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1200мм, 1500мм |
| ЛАБ-PRO СВ14 | Светильник 14Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1800мм |
| ЛАБ-PRO ЭР | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) |
| ЛАБ-PRO АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А |
| ЛАБ-PRO ЭБ2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54), 1 автомат 16А) |
| ЛАБ-PRO ЭБ4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54), 1 автомат 16А) |
| ЛАБ-PRO ЭБ6 | Электроблок настольный (6 розеток 3,2кВт (IP54), 2 автомата 16А) |
| ЛАБ-PRO ЭБ8 | Электроблок настольный (8 розеток 3,2кВт (IP54), 2 автомата 16А) |
| ЛАБ-PRO ЭБМ2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54)) |
| ЛАБ-PRO ЭБМ4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54)) |
| ЛАБ-PRO ЭБП2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54)) |
| ЛАБ-PRO ЭБП4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Лабораторные шкафы |
| ЛАБ-PRO ШЛ 40.50.193 | общелабораторный | 400 | 500 | 1930 |
| ЛАБ-PRO ШЛ 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШП 40.50.193 | для лабораторной посуды | 400 |
| ЛАБ-PRO ШП 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШП 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШПА 40.50.193 | 400 |
| ЛАБ-PRO ШПА 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШР 40.50.193 | для хранения реактивов | 400 |
| ЛАБ-PRO ШР 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШР 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШР4Я 40.50.193 | 400 |
| ЛАБ-PRO ШР4Я 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШР5К 40.50.193 | 400 |
| ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШК3П 60.50.193 PP | для хранения кислот | 600 |
| ЛАБ-PRO ШКЩ 60.50.193 РР |
| ЛАБ-PRO ШД 40.50.193 | для документов | 400 |
| ЛАБ-PRO ШД 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШДА 40.50.193 | 400 |
| ЛАБ-PRO ШДА 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШДА 80.50.193 | 800 |
| ЛАБ-PRO ШО 40.50.193 | для одежды | 400 |
| ЛАБ-PRO ШО 50.50.193 | 500 |
| ЛАБ-PRO ШО 80.50.193 | 800 |
| Лабораторные шкафы, корпус – металл |
| ЛАБ-PRO ШМЛ 60.50.193 | общелабораторный | 600 | 500 | 1930 |
| ЛАБ-PRO ШМП 60.50.193 | для лабораторной посуды |
| ЛАБ-PRO ШМР 60.50.193 | для хранения реактивов |
| ЛАБ-PRO ШМР4П 60.50.193 |
| ЛАБ-PRO ШМР-ВМ 60.50.193 |
| ЛАБ-PRO ШМР 60.50.193 РР | для хранения кислот/щелочей |
| ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР |
| ЛАБ-PRO ШМД 60.50.193 | для документов |
| ЛАБ-PRO ШМО 60.50.193 | для одежды |
| ЛАБ-PRO ШМБ 60.50.193 | для баллонов |
| ЛАБ-PRO ШМЛ 90.50.193 | общелабораторный | 900 |
| ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193 | для лабораторной посуды |
| ЛАБ-PRO ШМР 90.50.193 | для хранения реактивов |
| ЛАБ-PRO ШМД 90.50.193 | для документов |
| ЛАБ-PRO ШМО 90.50.193 | для одежды |
| Вспомогательное оборудование для шкафов хранения |
| ЛАБ-PRO ВБ-ШМР | вентиляционный блок к соотв. шкафам(увеличивает высоту шкафа до 1970мм) | - | - | - |
| ЛАБ-PRO ВБ-ШК3П |
| ЛАБ-PRO ВБ-ШКЩ |
| ЛАБ-PRO ВБ-ШХ |
| ЛАБ-PRO ШММ Шкаф металлический модульный |
| ЛАБ-PRO ММ 60.42.67 | модуль низкий без опор | 600 | 420 | 670 |
| ЛАБ-PRO ММ 60.42.72 | модуль низкий с опорами | 720 |
| ЛАБ-PRO ММ 60.42.120 | модуль высокий без опор | 1200 |
| ЛАБ-PRO ММ 60.42.125 | модуль высокий с опорами | 1250 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Навесные шкафы |
| ЛАБ-PRO НШ 80.32.70 | корпус – ЛДСтП,дверки – софтформинг | 800 | 320 | 708 |
| ЛАБ-PRO НШ 120.32.70 | 1200 |
| ЛАБ-PRO НШС 80.32.70 | корпус – ЛДСтП, дверки – стекло | 800 |
| ЛАБ-PRO НШС 120.32.70 | 1200 |
| ЛАБ-PRO НШМ 60.35.70 | корпус и дверки – металл | 600 | 300 | 700 |
| ЛАБ-PRO НШМ 90.35.70 | 900 |
| ЛАБ-PRO НШМА 60.35.70 | корпус – металл,дверки – стекло в раме из алюм. профиля | 600 |
| ЛАБ-PRO НШМА 90.35.70 | 900 |
| Антресоли к лабораторным шкафам |
| ЛАБ-PRO Ан 40.50.40 | к шкафам хранениясоответствующего размера(кроме шкафов для реактивов) | 400 | 500 | 400 |
| ЛАБ-PRO Ан 50.50.40 | 500 |
| ЛАБ-PRO Ан 80.50.40 | 800 |
| ЛАБ-PRO Ав 40.50.70 | 400 | 700 |
| ЛАБ-PRO Ав 50.50.70 | 500 |
| ЛАБ-PRO Ав 80.50.70 | 800 |