Мебель серии ЛАБ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** | | |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Шкафы вытяжные | | | | |
| **ЛАБ-900 ШВ-Н** | керамическая плитка | 938 | 726 | 2100 |
| **ЛАБ-1200 ШВ-Н** | 1238 |
| **ЛАБ-1500 ШВ-Н** | 1538 |
| **ЛАБ-1800 ШВ-Н** | 1838 |
| **ЛАБ-900 ШВТ-Н** | TRESPA | 938 |
| **ЛАБ-1200 ШВТ-Н** | 1238 |
| **ЛАБ-1500 ШВТ-Н** | 1538 |
| **ЛАБ-1800 ШВТ-Н** | 1838 |
| **ЛАБ-900 ШВС-Н** | монолитная керамика 20мм | 938 |
| **ЛАБ-1200 ШВС-Н** | 1238 |
| **ЛАБ-1500 ШВС-Н** | 1538 |
| **ЛАБ-1800 ШВС-Н** | 1838 |
| Шкафы вытяжные металлические | | | | |
| **ЛАБ-1200 ШВ МЕТ** | керамическая плитка | 1200 | 740 | 2100 |
| **ЛАБ-1500 ШВ МЕТ** | 1500 |
| **ЛАБ-1200 ШВОТ МЕТ** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ** | 1500 |
| Шкафы вытяжные для муфельных печей и сушильных шкафов | | | | |
| **ЛАБ-800 ШВп** | керамическая плитка | 832 | 925 | 2100 |
| **ЛАБ-1200 ШВп** | 1232 |
| **ЛАБ-1600 ШВп** | 1632 |
| Столы лабораторные электрифицированные | | | | |
| **ЛАБ-1200 ЛЛЭ** | ламинат | 1200 | 600 | 850 |
| **ЛАБ-1200 ЛТЭ** | TRESPA |
| Столы лабораторные низкие | | | | |
| **ЛАБ-900 ЛЛн** | ламинат | 900 | 600 | 760 |
| **ЛАБ-1200 ЛЛн** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛЛн** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛЛн** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛКн** | керамическая плитка | 900 |
| **ЛАБ-1200 ЛКн** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛКн** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛКн** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛТн** | TRESPA | 900 |
| **ЛАБ-1200 ЛТн** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛТн** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛТн** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛСн** | монолитная керамика 20мм | 900 | 650 |
| **ЛАБ-1200 ЛСн** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛСн** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛСн** | 1800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** | | |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные высокие | | | | |
| **ЛАБ-900 ЛЛв** | ламинат | 900 | 600 | 900 |
| **ЛАБ-1200 ЛЛв** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛЛв** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛЛв** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛКв** | керамическая плитка | 900 |
| **ЛАБ-1200 ЛКв** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛКв** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛКв** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛТв** | TRESPA | 900 |
| **ЛАБ-1200 ЛТв** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛТв** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛТв** | 1800 |
| **ЛАБ-900 ЛСв** | монолитная керамика 20мм | 900 | 650 |
| **ЛАБ-1200 ЛСв** | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ЛСв** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ЛСв** | 1800 |
| Столы пристенные физические | | | | |
| **ЛАБ-1200 ПЛ** | ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ПЛ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПЛ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПК** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПК** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПК** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПТ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПТ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПТ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПС** | монолитная керамика 20мм | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПС** | 1500 |
| Столы пристенные физические с закрытой тумбой | | | | |
| **ЛАБ-1200 ПЛТ** | ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ПЛТ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПЛТ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПКТ** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПКТ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПКТ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПТТ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПТТ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПТТ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПСТ** | монолитная керамика 20мм | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПСТ** | 1500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** | | |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные химические | | | | |
| **ЛАБ-1200 ПЛМ** | ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ПЛМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПЛМ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПКМ** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПКМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПКМ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПТМ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПТМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1800 ПТМ** | 1800 |
| **ЛАБ-1200 ПСМ** | монолитная керамика 20мм | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПСМ** | 1500 |
| Столы пристенные химические с закрытой тумбой | | | | |
| **ЛАБ-1200 ПЛТМ** | ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ПЛТМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1200 ПКТМ** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПКТМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1200 ПТТМ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПТТМ** | 1500 |
| **ЛАБ-1200 ПСТМ** | монолитная керамика 20мм | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ПСТМ** | 1500 |
| Столы островные физические | | | | |
| **ЛАБ-1200 ОЛ** | ламинат | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ОЛ** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОЛ** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОЛ** | 3000 |
| **ЛАБ-1200 ОК** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ОК** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОК** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОК** | 3000 |
| **ЛАБ-1200 ОТ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ОТ** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОТ** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОТ** | 3000 |
| Столы островные химические | | | | |
| **ЛАБ-1200 ОЛМ** | ламинат | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| **ЛАБ-1500 ОЛМ** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОЛМ** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОЛМ** | 3000 |
| **ЛАБ-1200 ОКМ** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ОКМ** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОКМ** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОКМ** | 3000 |
| **ЛАБ-1200 ОТМ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1500 ОТМ** | 1500 |
| **ЛАБ-2400 ОТМ** | 2400 |
| **ЛАБ-3000 ОТМ** | 3000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** | | |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы для титрования | | | | |
| **ЛАБ-1200 ТЛ** | ламинат | 1200 | 600 | 900 (1800) |
| **ЛАБ-1600 ТЛ** | 1600 |
| **ЛАБ-1200 ТК** | керамическая плитка | 1200 |
| **ЛАБ-1600 ТК** | 1600 |
| **ЛАБ-1200 ТТ** | TRESPA | 1200 |
| **ЛАБ-1600 ТТ** | 1600 |
| Столы-мойки | | | | |
| **ЛАБ-800 МО** | н/ж сталь (глубина чаши 130мм) | 800 | 630 | 900 (1400) |
| **ЛАБ-1200 МО** | н/ж сталь/ламинат  (глубина чаши 140мм) | 1200 | 800 |
| **ЛАБ-1400 МО** | 1400 |
| **ЛАБ-800 МД** | н/ж сталь  (2 чаши, глубина чаши 130мм) | 800 | 630 |
| **ЛАБ-1200 МОГ** | полипропилен/ламинат  (глубина чаши 300мм) | 1200 | 800 |
| **ЛАБ-1400 МОГ** | 1400 |
| **ЛАБ-750 МОП** | полипропилен  (глубина чаши 290мм) | 750 | 630 |
| **ЛАБ-1200 МОП** | 1200 | 750 | 900 |
| **ЛАБ-1500 МОП** | полипропилен  (глубина чаши 285мм) | 1500 | 600 |
| Стеллаж сушильный | | | | |
| **ЛАБ-400 ССт** | полипропилен, сушильный | 400 | - | 500 |
| Столы для весов | | | | |
| **ЛАБ-550 ВГ30** | гранит 30мм | 550 | 400 | 780 |
| **ЛАБ-600 ВГ** | гранит 60мм | 600 |
| **ЛАБ-900 ВГ** | гранит 30мм | 900 | 600 |
| **ЛАБ-1200 ВГ30** | ламинат / гранит 30мм | 1200 | 760(780) |
| **ЛАБ-1200 ВГ** | ламинат / гранит 60мм |
| Столы для микроскопирования | | | | |
| **ЛАБ-1200 СМ** | ламинат | 1200 | 700 | 760(1140) |
| **ЛАБ-1500 СМ** | 1500 |
| Столы письменные | | | | |
| **ЛАБ-1200 СП** | ЛДСтП | 1200 | 700 | 760 |
| **ЛАБ-1500 СП** | 1500 |
| Стол для компьютера | | | | |
| **ЛАБ-1200 СК** | ЛДСтП | 1200 | 570 | 760 |
| Столы передвижные | | | | |
| **ЛАБ-500 СТП** | ламинат | 500 | 600 | 800 |
| **ЛАБ-800 СТП** | 800 |
| **ЛАБ-500 СТПТ** | TRESPA | 500 |
| **ЛАБ-800 СТПТ** | 800 |
| Тумбы со столешницей | | | | |
| **ЛАБ-500/600 ТС** | ламинат | 500 | 600 | 900 |
| **ЛАБ-500/800 ТС** | 800 |
| **ЛАБ-500/600 ТСТ** | TRESPA | 600 |
| **ЛАБ-500/800 ТСТ** | 800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** | | |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Тумбы подкатные низкие | | | | |
| **ЛАБ-400 ТНД** | с дверкой | 400 | 580 | 680 |
| **ЛАБ-400 ТНЯ-2** | с 2 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТНЯ-3** | с 3 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТНЯ-4** | с 4 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТНЯ-5** | с 5 ящиками |
| Тумбы подкатные высокие | | | | |
| **ЛАБ-400 ТВД** | с дверкой | 400 | 580 | 830 |
| **ЛАБ-400 ТВЯ-2** | с 2 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТВЯ-3** | с 3 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТВЯ-4** | с 4 ящиками |
| **ЛАБ-400 ТВЯ-5** | с 5 ящиками |
| Стеллажи навесные | | | | |
| **ЛАБ-1200 НСн** | 1 вертик. перегородка | 1200 | 330 | 350 |
| **ЛАБ-1200 НСв** | 1 встр. полка, 1 вертик. перег. | 690 |
| **ЛАБ-1500 НС** | 1 встр. полка, 2 вертик. перег. | 1500 |
| Шкафы навесные | | | | |
| **ЛАБ-1200 НШ-1** | с одной дверкой | 1200 | 330 | 690 |
| **ЛАБ-1200 НШ-2** | с двумя дверками |
| **ЛАБ-1200 НШс** | с суш. стеллажом для посуды |
| **ЛАБ-1500 НШ-1** | с одной дверкой | 1500 |
| **ЛАБ-1500 НШ-2** | с двумя дверками |
| Шкафы хранения | | | | |
| **ЛАБ-800 ШР** | шкаф для хранения реактивов | 800 | 580 | 1810 |
| **ЛАБ-800 ШП** | шкаф для лабораторной посуды |
| **ЛАБ-800 ШО** | шкаф для одежды |
| **ЛАБ-800 ШД** | шкаф для документов |
| **ЛАБ-800 ШПр** | шкаф для приборов |
| Антресоли к шкафам хранения (кроме ЛАБ-800 ШР) | | | | |
| **ЛАБ-800 Ан** | 1 отделение | 800 | 580 | 400 |
| **ЛАБ-800 Ав** | 1 отделение, 1 встроенная полка | 780 |